**（三）焊接加工专业**

1、技能操作测试（课题抽选其一，60min，权重70%）

A. V形坡口板对接仰焊。

B.管管对接CO2气体保护焊（实芯焊丝）。

设备：北京时代焊机WS-400、二氧化碳气体保护焊机型号为NB-350

2、面试（20min，权重30%）

A.根据操作题目，用10分钟左右时间表述加工工艺。

B.随机提问。

注：考核试题、图纸、评分标准现场提供。